

# Pasos para conexión

Topología



Protocolo Serial

Protocolo TCP/IP


Terminal NFC

Tienda-1

Base de datos INFINICO


Pasos para conexión

1. Encienda la función Mobile Hotspot en su computadora con Windows 10.




1. Alimente la tienda simulada como la Raspberry Pi Zero W a través del cable micro USB. Asegúrese de que la terminal lectora de tarjetas NFC este conectada antes de energizar la tienda.


Espere unos momentos y observe que Tienda-1 se conectó a la red de la computadora (base de datos INFINICO).




1. Abra una ventana de comandos e introduzca ssh pi@\_\_\_\_\_\_\_\_ donde \_\_\_\_\_\_\_\_ corresponde a la dirección IP obtenida en el paso ②. Introduzca la contraseña.



1. Introduzca el comando cd Desktop/ProyectoIntegrador/INFINICO/ para cambiar de directorio.



1. Introduzca el comando python3 Tienda-1.py para empezar el programa de cobro INFINICO en Tienda-1.



1. El programa en tienda empezara a correr. Seleccione la opción deseada y siga los pasos.

